#### Introducere - avantaje

#### Structura produsului

#### Specificatii tehnice

## Introducere ZSK este un produs software conceput pentru a permite utilizarea unui simplu calculator personal ca sistem de supraveghere video. Evolutia foarte rapida a sistemelor de calcul face utilizarea acestui program fezabila atat pentru supravegherea locuintei proprii - uz personal cat si pentru supravegherea diferitelor incinte ale firmei dumneavoastra. Din punct de vedere al cerintelor hardware ZSK poate rula multumitor chiar si pe un Pentium la 200 MHz. Este bineinteles necesara utilizarea unei placi de achizitie video sau tv-tuner, pentru a permite calculatorului sa primeasca date tip semnal video si a unui numar de camere video ce urmeaza a fi pozitionate in spatiul ce trebuie supravegheat. Vom sublinia in cele ce urmeaza cateva din avantajele utilizarii produsului nostru: Produsul dispune de o interfata prietenoasa astfel incat odata configurat sa poata fi foarte usor de folosit si de persoane fara cunostiinte de operare PC. ruleaza pe orice calculator personal si in functie de puterea lui de calcul se pot folosi toate sau doar o parte din functiile lui. De exemplu se poate configura o solutie cu mai multe statii aflate la distanta (statii care nu sunt calculatoare foarte puternice si care pot sa aiba de exemplu o singura camera USB) si se pot conecta la acelasi program care ruleaza pe un server si care este folosit ca post de observatie. De asemenea in functie de configuratie poate rula in paralel cu alte programe (de ex. de contabilitate sau gestiune). pret redus fata de sistemele clasice datorita faptului ca se adaptaza exact cerintelor clientului.Adica pentru supravagherea unui depozit sau a angajatilor unei firme nu este nevoie de inregistrare real-time a actiunilor ci de exemplu doar a unei imagini la 5 secunde astfel incat se poate tine o arhiva foarte mare a celor intamplate (de ex. cine a fost acum 3 luni duminica la firma sau cine a facut facut reparatiile - service-ul) arhiva care se poate salva pe cd si consulta ulterior. De asemenea diferenta consta si in faptul ca daca pentru un sistem clasic este nevoie doar de o anumita configuratie hardware care poate sa coste si cateva mii de dolari, programul se poate adapta oricarui gen de PC (de exemplu unui Pentium 200 MMX cu tv-tuner). are toate functiile unui program normal de supraveghere si se pot adauga usor functii noi (inregistrari programate cu anumita rata, salvare imagini format jpeg sau bmp, afisare si baleiere, vizualizare real-time de la distanta ). se bazeaza pe cea mai recenta tehnologie si avansata tehnologie Microsoft in domeniul multimedia - DirectX Media. este facut de o firma din romania astfel incat suportul si intretinerea sunt asigurate foarte repede. este conceput cu o structura modulara si la cerere se pot face programe personalizate pentru nevoile clientilor (programe ce acopera cam tot ce tine de transmisii video pe internet sau intanet). ## Structura produsului O scurta prezentare a modulelor ce alcatuiesc acest produs este facuta in cele ce urmeaza: Modulul de inregistrare Permite setarea parametrilor pentru inregistrare dupa un program, cu o anumita rata de cadre sau dimensiune prestabilita a fisierelor rezultate. De asemenea se poate configura astfel incat, in functie de spatiul disponibil, inregistrarea sa fie ciclica (cele mai vechi inregistrari - filme sa fie sterse automat pentru inregistrarea unora noi). Modulul de vizualizare Modulul de vizualizare a arhivei permite analiza pe zile/ore si cu viteza marita a filmelor (de ex. pot sa vad foarte repede la ce ora a plecat un angajat la masa si mai ales la ce ora s-a si intors). Modulul LAN Modulul de vizualizare in retea intranet (LAN) se bazeaza pe o tehnologie multicast astfel incat la o camera se pot conecta oricate persoane. Cu ajutorul lui se realizeaza monitorizarea si inregistrarea de imagini a unor camere aflate la distanta ce tranmit in retea. Permite conectarea in retea LAN a mai multor sisteme iar avantajul principal este ca la aceeasi latime de banda se pot conecta un numar nelimitat de clienti. Este foarte util de exemplu pentru realizarea unei teleconferinte video sau pentru cladirile mari pentru a vedea daca sala de conferinte de la etajul 4 este libera). Modulul de salvare Modulul de salvare imagini jpeg se poate folosi impreuna cu un server web pentru a vedea direct din pagina web imagini sau pentru a vedea ce s-a intamplat in trecut. De exemplu daca e coada la ghiseul de impozite sau plata curentului electric sau in ce zile/ la ore in general nu e coada. Sau pentru o ferma sa vada compartiv stadiul de dezvoltare a unor animale pe o perioada mare de timp (luni/ani) sau nivelul unui lac. De asemenea se poate folosi si pentru a lua constant imagini din locuri greu accesibile sau greu de interfatat cu calculatorul (ex. temperatura de pe varful Omu) sau urmarit in timp (de ex. cresterea unei plante).
| Modul Internet Permite vizualizarea camerelor de la distanta inclusiv printr-o linie de dial-up sau cand posesorul este plecat de exemplu in strainatate intrucat se adapteaza mediului de transmisie folosit (adica daca ai internet cu viteza mare vezi bine, daca nu atunci vezi doar cat te tine latimea de banda). Se poate folosi si pentru a vedea de ex. "daca la magazinul din obor e totul in regula sau daca mai e cineva". Are aceleasi functii ca si Modulul LAN dar toate operatiile sunt efectuate prin Internet pe o latime de banda ingusta si variabila. Imaginile sunt transmise la aceeasi rezolutie insa functie de latimea de banda difera numarul de cadre transmise pe secunda. Transmisia este de tip unicast astfel incat numai un numar limitat de clienti se pot conecta simultan. Toate acestea se pot configura programat sau pe baza de detectie de miscare. De exemplu fotografia unei plante dar doar in momentul cand a crescut cu minim 2 cm sau de exemplu supravegherea unor angajati cu 1 imagine la 5 secunde in timpul programului si deloc noaptea sau 1 imagine pe secunda daca totusi ramane cineva peste program (astfel de exemplu se poate vedea usor cine si in ce zile a ramas peste program si astea toate cu doar o camera USB sau un tv-tuner normal - vezi pretul redus).

## Specificatii tehnice

FormatVideo | ## NTSC/PAL
Format de Afisare | 1, 4, 6,7,8,9,10,13,16 camere la un moment dat
Intrari Video | 1-16 camere
Iesiri Video | Hardware : 1 monitor si/sau iesire TV (cu placa video specializata)
Compresie Video | Orice codec instalat in Windows
Rezolutie | 320x240
Rata de inregistrare | 4-25 fps (depinde de numarul de camere instalate si placa de captura folosita)
Mod de inregistrare | Program de inregistrare.
Rata de achizitie | Functie de placa de captura utilizata (placile suportate au 10 si respectiv 50 fps/ total)
Cautare in arhiva | Cautare dupa data/ora/camera.
Detectare pierdere semnal video | Da
Detectia miscarii | Pot fi definite cateva zone de urmarire
Titlu imagine | Numar/data, ora, ora fps.
Interfata cu utilizatorul | Usor de folosit
Securitate | Parola si drepturi de folosire pentru fiecare utilizator.
Comutator secvential | Orice configuratie in orice moment
Sistem de protectie | WatchDog daca configuratia hardware suporta.
Toleranta la defecte | Creste cu numarul de solutii instalate.