Intrari

Exista 2 modalitati de a ajunge in pagina de setare a intrarilor sistemului de supraveghere: fie in pagina Input din meniul Setup, fie prin apasare butonului Input din meniul dreapta jos din program. In aceasta pagina se gaseste o lista a intrarilor deja introduse. Pentru fiecare intrare (se selecteaza cu mouse-ul) este afisat numarul de cadre pe secunda si se poate seta numarul maxim de frame-uri. De asemenea se pot configura toate intrarile la acelasi numar de cadre pe secunda (cu Sync FPS).

Se pot adauga sau sterge intrari cu butoanele +/- si se poate modifica ordinea de afisare cu ajutorul butoanelor .

Pentru configurare rapida a intarilor se poate folosi butonul AutoConfigure prin care se poate seta pentru fiecare intrare optiunile de inregistrare, detectie de miscare, transmisie prin retea sau internet.

Pentru a edita propietatile unei intrari se apasa cu mouse-ul pe campul respectiv din lista si apare fereastra Source edit in care se gasesc urmatoarele campuri:

- Numele intrarii;
- Descrierea intrarii;
- Intrarea poate fi setata ca film/inregistrare, captura de la o camera video sau transmisie prin retea. Pentru inregistrare exista un buton de cautare film (mvz) (local sau in retea). Pentru transmisie, alaturat se gaste un buton cu care se deschide un fisier mvn care contine parametrii cu care se poate conecta la alt server pentru vizualizarea imaginilor transmise. Pentru captura video se selecteaza placa folosita, intrarea (camera video).
  Unele placi (Provideo - 3C, MV4, MV8) pot functiona in mai multe moduri: cu multiplexare manuala si automata. Daca multiplexarea este maulala atunci cand se schimba camerele primele 2-3 imagini sunt instabile (deplasate in jos sau oscileaza una fata de alta). De aceea se seteaza cu Ignora cate frameuri sa nu arate. Dupa ce se stabilizeaza, se seteaza cate imagini sa iti arate pe ecran (fps) cu Arata. Pe modul automat, daca se seteaza Ignora: 0, Arata: 0, din 25 imagini pe secunda cat scoate placa, se pun 9 fps (toate cadrele sunt bune si vin pe rand pentru fiecare camera).

- De asemenea, pentru fiecare camera se pot activa optiunile de inregistrare, detectie de miscare, transmisie prin retea.
  Pentru inregistrare se mai seteaza codecul folosit pentru filme si durata unui film (pentru o mai usoara accesarea a unui film este de preferat ca acesta sa nu aiba dimensiuni foarte mari, si astfel inregistrarile se vor face in filme de dimensiunea/durata setata de dumneavoastra).
  Pentru realizarea transmisiei imaginilor prin retea se seteaza adresa (IP-ul) calculatorului si portul prin care se face iesirea.
  Se poate considera pierderea semnalului video daca o culoare predomina in imagine mai mult decat procentul Nivel pierdere semnal.
  Daca se doreste accesul prin internet se poate face doar pe baza unei parole.
- In partea de jos a ferestrei se gaseste o casuta cu toate informatile pe care le-ati setat legate de intrarea respectiva (de ex: intotdeauna inregistreaza, FPM -frame-uri pe minut:30, porneste tot timpul, nu se opreste niciodata, activata alarma daca este detectata miscarea si 1 min dupa, salveaza imagine jpg la fiecare 50 sec., etc). Daca se doreste modificarea parametrilor actiunilor ce se executa pe camera respectiva apasati rapid cu butonul de la mouse pe un camp din aceasta casuta si se va deschide o fereastra in care puteti modifica: actiunea (inregistrare, salvare poze, transmisie prin internet), motivul inregistrarii (tot timpul, la detectie de miscare), cat timp dureaza inregstrarea, momentul inceperii si opririi inregistrarii, alertare audio sau prin mesaje.