General Internet Video Card

In meniul Setup, in tabul General se gasesc informatii generale precum:

- Calea si numele fisierului de log;
- Nivelul de log: in fisierul de log se scriu informatii privind erorile ce au aparut pe parcursul functionarii softului, avertizari, etc . Se poate seta ca in acest fisier sa fie raportate numai erorile aparute (ERROR), sau numai avertizarile (WARNING) sau ambele tipuri de informatii (DEBUG). In functie de gradul de severitate al erorilor exista ai multe nivele de raportare erori (DEBUG, DEBUG+, DEBUG++);

- Directorul in care se salveaza inregistrarile. Se poate seta spatiul minim pe hardisk care sa ramana liber. Inregistarile se fac pe hardisk pana la limita specificata de dvs. Dupa atingerea acestei limite incep sa se stearga cele mai vechi inregistrari;

- Directorul in care se salveaza pozele (se poate seta calitatea imaginilor);
- Daca aveti spatiul limitat pe hard-disk se poate seta stergerea imaginilor vechi (se pot sterge imaginile mai vechi de un numar de ore setat de dvs.);
- Numarul maxim de intrari/camere;
- Limba in care sa ruleze programul;
- Pentru pornirea automata a programului cand se porneste calculatorul se bifeaza Lanseaza ZSK la pornirea Windows(nu mai este nevoie de pornirea manuala a softului);
- Pentru afisare avertizari legate de rularea programului, selectati Arata mesaje alerta;
- Pentru pornirea softului cu vizualizare pe tot ecranul, bifati Full Screen;

Inapoi

Setarile pentru transmiterea prin internet se fac in pagina Internet.

Se introduc:

- IP-ul compterului;
- Numarul maxim (maxim 16) de clienti ce pot intra simultan sa vizualizeze imaginile;
- Portul TCP;

Pentru transmiterea prin Dial-up exista urmatoarele optiuni:

- ISP - reprezinta conexiunea dial-up folosita
- Nume utilizator si parola cu care poate intra sa vada imaginile;
- Numarul de telefon de unde se face legatura dial-up;
- Daca se doreste conectarea la internet imediat ce programul a inceput sa ruleze, bifati casuta Viewer mode;
- Pentru conectare/deconectare manuala la internet se folosesc butoanele Connect/Disconnect. Iar pentru obtinerea informatilor privind legatura la internet se utilizeaza butonul Status.

Inapoi

In pagina Video card se fac setarile privind placile de captura folosite. Se pot utiliza maxim 4 placi simultan. Pentru fiecare placa de captura montata se fac setari dupa cum urmeaza: selectati butonul "Set" si din lista prezenta selectati o placa existenta.

Dupa selectarea placii se seteaza parametrii (in fereastra de proprietati): dimensiunea imaginilor capturate, standardul video (NTSC, PAL N, PAL BDGHI, PAL M, SECAM), numarul de cadre afisate pe secunda. De asemena se poate activa optiunea watch dog pe care o au unele placi de captura (HICAP) prin care se reseteaza calculatorul atunci cand acesta se blocheaza. Pentru ca aceasta functie sa fie indeplinita trebuie ca firul ce iese din placa sa fie conectat la reset.

Tot in aceasta pagina se poate modifica codecul folosit pentru filme (prin apasarea butonului Set se deschide o noua fereastra cu o lista cu codecuri valabile/instalate pe calculatorul dvs. ), precum si rata de compresie.

Inapoi