Utilitare Afisare Baleiere Propietati Surse Stare imagini Agenda Menu Click Dreapta

Utilitare

In bara de utilitati (in partea de jos a ecranului) se pot vizualiza:

- Timpul curent
- Spatiul liber pe hard-disk
- Camerele functionale (1-16)
- Ultima operatie efectuata

Inapoi

Afisare

| Se pot afisa pana la 16 camere simultan, sau in diverse combinatii. Pentru afisarea unei ferestre marite se foloseste (point tool) iar pentru afisarea unor ferestre intr-o ordine prestabilita selectati dupa care selectati ferestrele dorite. Pentru interschimabrea pozitiilor ferestrelor apasati pe una din ferestre si tinand butonul de la mouse apasat mutati-o in pozitia dorita . Pentru inghetarea unei imagini la un moment folositi (freeze tool). Selectati comanda, dati click pe o imagine si tineti butonul de la mouse apasat. Pentru vizualizarea marita a unei zone dintr-o fereastra selectati (zoom tool), tineti butonul de la mouse apasat si plimbati-va pe imagine. Pentru modificarea scarii de zoom apasati + pentru marire sau - pentru micsorare.

Inapoi

Baleiere

| Softul permite vizualizarea unor imagini din arhiva sau chiar a unor filme multimedia. Este posibila chiar urmarirea unor imagini de la mai multe statii prin retea sau folosind un modem.

| Setarea timpului de alternare al camerelor si pornirea alternarii lor se face apasand butonul +. Cu butoanele de play, forward si rewind se poate porni sau schimba alternarea ferestrelor.

Inapoi

Proprietati Surse

Daca intrarea este:
| pentru intarile video se pot seta luminozitatea, contrastul, saturatia si nuantele imagini. de asemenea se pot regla mai multe surse odata prin bifarea Sync All se poate edita aria pe care se realizeaza detectia de miscare prin apasarea butonului A (cu butonul CTRL apasat se poate dezactiva zona selectata). De asemenea se pot seta parametrii de miscare (nivelul filtrului de zgomot si de prag) cu ajutorul butonului M.

| un film, se afiseza un menu cu controalele pentru play, pauza si stop.

| o transmisie prin retea se poate alege alta camera ce transmite. De asemenea este afisat numarul de pachetele primite.

Inapoi

Stare fereastre

| Aici se afiseaza informatii despre dimensiunea fisierului (daca se inregistreaza), latimea de banda (B) sau numarul de clienti si latimea de banda folosita de ei (I). De asemenea prin apasarea butonului se porneste inregistrarea imaginilor de la toate camerele, iar cu butonul se salveaza cate o poza de la fiecare camera.

Inapoi

Agenda

| Pentru inregistrare setarile parametrilor se pot salva dupa un orar. Cu se impiedica vizualizarea imaginilor de catre persoane neautorizate. Butonul prin care se porneste hep-ul este .

Inapoi

Menu Click Dreapta

| La apasarea butonului din dreapta al mouse-ului apare urmatorul menu: Show Single - arata imagine unde s-a apasat butonul , singura pe tot ecranul; Enlarge - arata imaginea unde s-a apasat butonul dreapta al mouse-ului in cea mai mare fereastra de pe ecran; Reset View - incarca modul de afisare al camerelor initial; Lock/Unlock - are aceiasi functie ca si , dar doar pentru fereastra unde s-a apasat butonul dreapta al mouse-ului (impiedica vizualizarea de catre persoane neautorizate a imaginilor din fereastra respectiva); Save JPEG - salveaza o poza in format JPEG a imagini din fereastra unde s-a apasat butonul dreapta al mouse-ului in momentul apasarii butonului (in directorul specificat in Setup/General); Fullscreen - activeaza vizualizarea pe tot ecranul a ferestrelor afisate; Proprieties - deschide fereastra in care se fac setarile pentru intrarea unde a fost apasat butonul de la mouse.; Archive - deschide fereastra de vizualizare a filmelor din arhiva;

| Action - se seteaza pornirea/oprirea inregistrarii sau a transmisiei prin retea, sau salvarea unei imagini in format BMP.

| Motion Detection - permite activarea detectiei de miscare, se poate edita aria pe care se realizeaza detectia de miscare(cu butonul CTRL apsat se poate dezactiva zona selectata), inversarea sau resetarea zonei in care se realizeaza detectia de miscare. De asemenea se pot seta parametrii de miscare (nivelul filtrului de zgomot si de prag).

| Display - se poate seta vizualizarea sau nu a numarului camerei, datei, orei curente, si a numarului de frameuri pe secunda (FPS).

| Export - salveaza filme in format .mvn pentru o vizualizare mai usoara prin retea sau pe internet. Se pot salva simultan filme de la toate camerele prin selectare Export All. Se deschide fisierul mvn cu Windows Media Player (dupa ce a fost instalat cel putin ZSK Viewer). Se pot salva setari hue, brightness, contrast, saturation pentru imaginea respectiva.

| Daca sistemul ruleaza pe tot ecranul, la apasarea butonului dreapta al mouse-ului se va afisa urmatorul menu: Always on Top - activeaza/dezactiveaza mentinerea programului ZSK deasupra celorlate programe ce ruleaza simultan; Lock/Unlock - are aceiasi functie ca si , dar doar pentru fereastra unde s-a apasat butonul dreapta al mouse-ului (impiedica vizualizarea de catre persoane neautorizate a imaginilor din fereastra respectiva); Normal layout - dezactiveaza vizualizarea pe tot ecranul a ferestrelor afisate; Start recording - porneste inregisrarea in fereastra respectiva; Save JPEG - salveaza o poza in format JPEG a imagini din fereastra unde s-a apasat butonul dreapta al mouse-ului in momentul apasarii butonului (in directorul specificat in Setup/General); Arhive - deschide fereastra pentru vizualizare arhive; Minimize - micsoreaza programul in toolbar; Exit - realizeaza inchiderea programului;

| Mode - cuprinde 2 sectiuni: una in care se seteaza numarul de ferestre ce vor fi afisate (1, 2, 3, etc.); cea de-a doua cuprinde urmatorele utilitati: Point Tool - mareste/micsoreaza fereastra pe care se apasa cu mouse-ul; Freeze Tool - ingheata imaginea pe fereastra pe care se tine apasat butonul de la mouse; Zoom Tool - mareste o parte a imaginii ferestrei pe care se tine apasat butonul de la mouse;

| Quad - cuprinde comenzile descrise mai sus la paragraful Modul Quad: Add - se seteaza timpul de alternare al camerelor; Play/Stop - porneste/opreste alternarea feretrelor Next/Prev - se schimba afisarea ferestrelor.

| Display - se poate seta vizualizarea sau nu a numarului camerei, datei, orei curente, si a numarului de frameuri pe secunda (FPS).

Inapoi